Technische lijst Ruimtes Westbeat

**Wolf-space:**

De grote dansstudio van ICK van 246m2 met prachtige glazenwand met daglicht, geautomatiseerde luchtbehandeling en high end LED-plafond. Deze studio is volledig te verduisteren.

**De studio is voorzien van:**

* Verende houten dansvloer voorzien van een grijze PVC dansvloer
* Balletbarre’s
* Spiegelwand
* Krachtige geluidsinstallatie
* Dimbare Ledverlichting (gedeelte warm wit, gedeelte met kleur )
* Zwarte gordijnen rondom
* tribune
* WiFi verbinding
* Keuken aanwezig in de studio beschikbaar op aanvraag
* 2 kleedkamer voor ?? personen (inclusief toilet en douches)



**Afmetingen:**

Studio

Breedte: 17 meter

Lengte: 18.8 meter

Hoogte: oplopend van 3 meter naar 3.6 meter (in vier stappen)

Dansvloer

Breedte: 17 meter

Lengte: 14.5 meter

**Vloer**

Verende houten dansvloer voorzien van grijze PVC dansvloer.

**Verlichting**

Het plafond van de studio is voorzien van LED-verlichting. Gedeelte hiervan kan van kleur veranderen en is indien nodig ook aan te sturen via DMX (via artnet)

**Geluid**

De studio in volledig geluidsdicht en is voorzien van een high end geluidsysteem. Bestaande uit vier luidsprekers en 2 sub woofers. In de studio staat een mixer voorzien van mini-jack.

Specificatie:

2 x Harmonic Design MP12N (Top speaker)

2 x Harmonic Design Sub18 (Subwoofer)

2 x Harmonic Design 181 (surround/Quatro)

1 x Mixer Merk ???

**Stroom**

De studio is voorzien van meerdere stroomgroepen en een 32A krachtstroomaansluiting.

**Aansluitingen**

Er zijn diverse dmx aansluitingen in de studio, en een dmxsplitter in de technische ruimte

Bij de front of house zitten:

* Dmx input
* Cat 5 voor artnet
* Cat 5 connectie voor netwerk

**Op aanvraag beschikbaar:**

* Diverse beamers en televisie schermen
* Torentjes met mac aura led movingheads
* Draadloze microfoon
* Rook effecten

**Wolfie-space:**

Dansstudio van 57m2 met luchtbehandeling. Studio is volledig te verduisteren.

Geen daglicht

**De studio is voorzien van:**

* Verende houten dansvloer voorzien van een zwarte PVC dansvloer
* Simpele geluidsinstallatie
* ****LED-verlichting
* Zwarte gordijnen rondom
* WiFi verbinding
* gridbuizen

**Afmetingen**

Studio

Breedte: 6.5 meter

Lengte: 8.8 meter

Hoogte: 3.4 meter

**Vloer**

Verende houten dansvloer voorzien van een zwarte PVC dansvloer.

**Verlichting**

Het plafond van de studio is voorzien van LED-verlichting. Deze kan van kleur veranderen via een 6 preset systeem of indien nodig ook aan te sturen via DMX.

**Geluid**

De studio is voorzien van een geluidsinstallatie bestaande uit 2 studio speaker en een mixer.

Specificatie:

2 x Yamaha MSPA3

1 x Mixer Numark RM6

**Stroom**

De studio is voorzien van meerdere stroomgroepen

Diverse audio, video en licht materialen beschikbaar in overleg

**Rhino-space:**

Dansstudio van 65m2.

**De studio is voorzien van:**

* Zwevende houten dansvloer voorzien van een grijze PVC dansvloer
* ****Actieve geluidsinstallatie
* Tribune
* Openslaande deuren naar buiten
* Wifi verbinding

**Afmetingen**

Studio

Breedte: 4.7 meter

Lengte: 13.8 meter

Hoogte: 8 meter

**Vloer**

Zwevende houten dansvloer voorzien van een grijze PVC dansvloer.

**Verlichting**

Het plafond van de studio is voorzien van LED-verlichting.

**Geluid**

De studio is voorzien van een actieve geluidsinstallatie bestaande uit 2 speakers en 2 subwoofers en een mixer.

Specificatie:

2 x Yamaha DXR10

2 x Yamaha DXS12

1 x Mixer Yamaha MG12XU

**Stroom**

De studio is voorzien van meerdere stroomgroepen op de tribune.